报价单
客户名称：广州市增城区新塘镇中心卫生院
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	自助终端机
	
	2台
	
	

	2
	金额大写：

	3
	报价含税费、配送安装费，含医院现有信息系统全功能适配对接。

	4
	保修期：整机质保3年















报价单位：













报价人：













联系电话：













日期：
具体配置：

	序号
	模块名称
	参数规格
	品牌型号

	1
	工控主机
	主板ZO-SKYUTC-6CD8/I5 6代6300U/8G/256G/电源
	

	2
	触显一体屏
	32 寸开放式纯平电容显示器
显示类型：   16: 9 显示比率  32”标准屏 a-Si TFT active matrix, LED 背光
建议分辨率:1920× 1080 @ 60Hz
支持颜色:16.7M
响应时间 (典型值): 8ms
对比度 (典型值): 3000:1
平均无故障时间（MTBF） : 50,000 小时
触摸屏类型  投射式电容触摸屏
触摸响应时间  ≦ 10ms
	

	3
	条码扫描器
	识读模式：CMOS；
识读码值：MICRI QR,MICRO PDF417,QR CODE,
DATA MATRIX,CHINESE-SENSIBLE CODE,ETC.,
CODE 128,EAN-13,EAN-8,CODE39,CODE93,UPC-A,ETC.
识读精度：≥10mil ；
识读景深：0mm-100mm；
支持电子健康码、电子社保卡扫码
	

	4
	身份证阅读器
	多功能嵌入式读写模块，支持读二代证、IC卡、磁卡、非接，符合ISO14443 Type A，Type B的非接触智能卡；支持符合ISO7816标准的接触式IC卡；2个符合GSM 11.11的SAM卡座；社保认证（支持当地社保卡读写支持二、三代社保卡阅读），USB通讯接口
	

	5
	凭条打印机
	热敏打印/80mm纸宽/自动切纸/定位与缺纸检测/速度≥150mm/s/通讯接口:RS232
	

	6
	开关电源
	CMG-H150D12G+24
输入电压：200～240VAC,
输出电压：24VDC,6A；12VDC,5A
	

	7
	时控开关
	工作电压：AC220V 50Hz
内部电源：5号电池（可更换）
可编程数：16开16关
时控范围：1min-168h
安装方式：导轨式、壁挂式、装置式
输出电源：AC220V 30A 50Hz 最大6600W
产品尺寸：111*77*50（mm）
	

	8
	漏电保护器
	保护器，具有过载和短路保护功能 、符合标准：GB16917.1 IEC61009-1。
	

	9
	钣金机柜
	冷轧钢材质，表面汽车烤漆。
外形:新颖美观、尊贵，接缝处紧挨对齐和缝隙一致；材质：冷轧钢板，坚硬厚实，不易变形；表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；内部结构：布线规范整齐；外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细，内部需要骨架保证机箱稳定性；整机设计符合人体工程学设计，操作简单舒适。机身1.5mm，机身底部2.0mm，壳体表面采用五金喷涂的处理并平整。
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